Дефекты:

Найден дефект, пятая и шестая проверка. При постепенном повышении напряжения на 8 шаге до 3 вольт происходит отключение аккамулятора и сброс системы.

Найден дефект, двенадцатая проверка. При Battery State == Error напряжение на всех пинах кроме BatteryVoltage остается 0,01V

Найден дефект, тринадцатая проверка. Доводим машину до 3000 Nm и отключаем battery == error. Обороты остаются, что не соответсвует требованиям к системе.